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Введение.
Русское слово «ракета» произошло от немецкого слова «ракет». А это немецкое слово - уменьшительное от итальянского слова «рокка», что значит «веретено». То есть, «ракета» означает «маленькое веретено», «веретёнце». Связано это, конечно, с формой ракеты: она похожа на веретено - длинная, обтекаемая, с острым носом. Форма ракеты (как веретёнце) связана только с тем, что ей приходится по дороге в космос пролетать через воздух. Воздух мешает лететь быстро. Его молекулы стукаются о корпус и тормозят полёт. Для того чтобы уменьшить воздушное сопротивление, форму ракеты и делают гладкой и обтекаемой.
Ракеты человек изобрёл очень давно. Их придумали в Китае много сотен лет тому назад. Китайцы использовали их для того, чтобы делать фейерверки. Они долго держали в секрете устройство ракет, им нравилось удивлять чужестранцев. Но некоторые из этих удивлённых чужестранцев оказались людьми очень любознательными. Вскоре во многих странах научились делать фейерверки и праздничным салютом отмечать торжественные дни.
Долгое время ракеты служили только для праздников. Но потом их стали использовать на войне. Появилось ракетное оружие. Это очень грозное оружие. Современные ракеты могут точно поразить цель на расстоянии в тысячи километров.
А в XX веке школьный учитель физики Константин Эдуардович Циолковский (наверное, это самый знаменитый учитель физики!) придумал ракетам новую профессию. Он мечтал о том, как человек станет летать в космос. К сожалению, Циолковский умер до того, как первые корабли отправились в космос, но его всё равно называют отцом космонавтики.
Актуальность выбранной нами темы обусловлена тем, что все современные информационные технологии, такие как ПЗС, беспроводной интернет, телевидение, спутниковая связь,  авиаперевозки, метеонаблюдения ведутся с помощью искусственных спутников Земли, которые в свою очередь, выводят на околоземную орбиту ракеты – носители.
Цель: найти, изучить и рассказать информацию об устройстве ракет и их параметрах.
Для достижения цели, мы поставили перед собой следующие задачи:
- проанализировать литературу по теме исследования.
- исходя из анализа  различных источников, выяснить техническое устройство и параметры ракеты;
- наглядно представить полученные выводы.
 Для решения поставленных задач использовались следующие методы исследования: метод теоретического анализа, наблюдение, беседа.

Основные этапы исследования:
Первый этап - изучение состояния поставленной проблемы, выдвижение рабочей гипотезы, цели и задач исследования.
Второй этап -  обработка и анализа полученных данных. 

Гипотеза: устройство ракеты сложное по своему составу и имеет внушительные параметры.
Новизна исследования состоит в том, что многие представляют ракету только внешне, но мало кто знает её науко- и трудоёмкость.  
   Значимость проведенного исследования заключается в том, что это одна из интересных тем, которой, как я считаю, незаслуженно уделяется незначительное внимание. 

















Первая ракета мира.
Во второй половине пятидесятых годов советская наука и техника одержала крупнейшую победу. Под руководством Сергея Павловича Королёва была разработана первая в мире космическая ракета, получившая название Спутник. Впервые в истории человечества она достигла комической скорости полета – 4 октября 1957 г. Ракета вынесла в космическое пространство первый в мире искусственный спутник Земли массой 836г. Он был довольно простым и назывался пс 1 (Простейший спутник - первый). Создание ракеты носителя Спутник открыло принципиально новые горизонты научных исследований.
Двухсупенчатая ракета – носитель «Спутник»состояла из 5 блоков : четырех боковых (блоки Б, В, Г, Д), составлявших в сумме первую ступень, и одного центрального (блок А), являющегося второй ступенью ракеты.
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Масса первой ступени с полным запасом топлива 267 тонн, масса второй ступени – 58. Сухой вес «Спутника» 22 тонны.Эти цифры свидетельствуют о высоком конструктивном совершенстве ракеты.
В ней на долю топлива пиходилось 93 % массы обеих ступеней и лишь около 7 % - на все другие элеиенты конструкции, ключая двигатели.
Полная длина «Спутника» – 29.167 м. Диаметр по воздушным рулям – 10.3 м. Длина боковых блоков 19 м. диаметр – 3 м. центрального блока соответственно 28 м и 2.95.
На «Спутнике» были установлены жидкостные ракетные двигатели (ЖДР), обладавшие очень высокими для того времени энергетическими характеристиками. Их создал коллектив ГДЛ-ОКБ под руководством В.П.Глушко. На каждом из блоков первой ступени стоял двигатель РД-107. Он имел четыре основные камеры сгорания и две рулевые с одним общим турбонасосным агрегатом (ТНА). При старте ракеты кажды двигатель РД-107 развивал тягу 99, 5т. Суммарная тяга всех двигателей четырех блоков первой ступени составляла 398 т.
Вторая ступень ракеты (т.е.центральный блок)имела двигатель РД-108 с тягой у Земли 93 тонны. Его 4 оновные и 4 рулевые камерысгорания питались оним общим турбо-насосным агрегатом. И основные и рулевые двтгатели работади на керосине и жидком кислороде, а турбина ТНА – на продуктах разложения 82 % перекиси водорода.
При старте включались сразу двигатели всех 5 блоков, первой и второй ступени ракеты. В сумм их общая тяга составляла 491 тонну. По мере подъема на высоту во все более и более разряженные слой воздуха тяга двигателей возрастала. В «пустоте» тяга РД-107 достигала 102т., а РД-108 – 9т. Удельная тяга Двигателей первой ступени на Земле – 250 с., а двигтеля второй ступени РД – 108 достигала в «пустоте» 308 с.
Ракета «Спутник» было оснащена надежной, отвечающей самым строгим требованиям, системой управления. Её разработала группа специалистов под руководством Н.А.Пилюгина.
Через месяц после запуска первого в мире искусственного спутника Земли, положившего начало космической эры человечества,  ноября 1957 года вторая ракета-носитель «Спутник» вывела на орбиту первый в мире биологический искусственный спутник Земли, в герметичной кабине которого находилась собака Лайка. Общий вес аппаратуры подопытного животного и источников электропитания ИСЗ превышал 500 - кг.
В мае 1968 года ракета того же типа «Спутник» подняла в космос третий советский ИСЗ, массой 1327 кг. Это была уже настоящая многоцелевая автоматическая летающая лабораторияс большим числом различных научных приборов, многоканальной телеметрической системой и лругим бортовым оборудованием. Запуск этих ИСЗ положил начало всестороннему исследованию и освоению космического пространства.
Разработанная  конуе пятидесятых годов космическая программа Советского Союза предусматиривала в частности необходимость увеличения энергетических возможностей раке-носителей, а следовательно, возможность увеличения массы полезного груза, выводимого в космическое пространство. В соответствии с этой задаче коллектив, возглавляемый Главным конструктором ракетно-космических систем С. П. Королевым, настойчиво совершенствовал двухсткпенчатую ракету и на её основе разработал трехступенчатую, а затем и четырехступенчатую ракеты. При незначительном увеличении стартового веса эти ракеты поднимали полезный груз в три и затем – более чем в четыре раза больший, чем «Спутник»
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Выводы.


Действительно,устройство ракеты сложно по строению и впечатляет своими размерами, но изобретение этих машин позволило нам овладеть и совершенствовать такие технологии как GPS, беспроводной интернет, спутниковая связь, авиаперевозни и многое другое из того, без чего современное человечество уже не может обойтись.
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Kocvmmaveckas pakeTa « CITVTHHK »

Bo BTOpOil MOJOBHHE MATHIECATEIX TOJOB COBETCKa® HAyKa H TEXHHKA OJepiala KpymHefimyioo modexy. ITox
pyxoeoacteom Cepres ITaenoBHaa KopoaeBa Obl1a pa3padoTaHa Mepeaf B MHpe KOCMHYECKaA PaKeTa. MOTYIHBIIAL
Hassamme CriyTHEK. Briepsiie B HCTOPHH Wel0BeweCTsa OHA JOCTHITA KOCMHMECKOH CKOPOCTH HO7eTa - 4 OKTAOPE
1957 r pakeTa BEIHeCIa B KOCMHYECKOE POCTPAHCTEO MEPBBIH B MHpe HCKYCCTBEHHBIH CIYTHHK 3€MIH ¢ Maccoit 836
r. On 65LT 20BOTBHO MpoCTENN 1 HassrEatcs nc 1. (IIpocTefimuit CIIyTHHK - mepesmi). Co3TaHHe PaKeTH HOCHTETR
CIIyTHHK OTKPBLTO NPHHIHIHATEHO HOBEIE TOPH3OHTEI HAYYHEIX HCCIE0BAHHIT OTMEYAeTCA.

JlsyxcTymendatas pakeTa-HocHTeTs «CIYTHHK» cOcToa1a H3 5 6710koB: WeThipex Gokoesix (610mm B. B. r. [I).
COCTABIABIIMX a CyMMe NEpBYIO CTYIEHb, H OJHOTO LEHTPATsHOro (810K A). ABIAIOMIErocs BTOPOH CTYNIEHEBIO
PaKeTsL.

Macca mepeoil CTYNEHH C MOIHBIM 3amacoM TomaHBa 267 ToHH. Macca BTopoit crymemnm — 58. Cyxoit Bec
«CrnyTanka» 22 TOHHSL DTH UHOPE! CBHICTETECTBYIOT O BEICOKOM KOHCTPYKTHBHOM COBEpINCHCTBE PaKeTsl. B Heil




